True

false

END

wait for (0.2) sec

&

Disconnect

Laser

if

initialize

laser

Initialize

the

SDK

&

initialize laser

Set the SDK

Lidar

Parameters

Detect USB

Port Address

of the

Lidar

START